{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ATXP20N5V1B9","ATXP25N5V1B9","ATXP35N5V1B9"]
["Потребляемая мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","0.019","0.020","0.032"]
["","Hагрев","","Ном.","кВт","0.023","0.023","0.032"]
["Корпус","Цвет","","","","Белый","Белый","Белый"]
["Размеры","Блок","","Высота","мм","286","286","286"]
["","","","Ширина","мм","770","770","770"]
["","","","Глубина","мм","225","225","225"]
["Масса","Блок","","","кг","8.50","8.50","9.00"]
["Вентилятор","Расход воздуха","Охлаждение","Выс.","м³/мин","9.5","9.7","11.5"]
["","","","Medium","м³/мин","7.4","7.7","8.3"]
["","","","Низк.","м³/мин","5.6","5.8","6.3"]
["","","","Тихая работа","м³/мин","4.2","4.2","4.5"]
["","","Hагрев","Выс.","м³/мин","10.4","10.4","11.5"]
["","","","Medium","м³/мин","8.1","8.1","9.0"]
["","","","Низк.","м³/мин","6.2","6.4","7.0"]
["","","","Тихая работа","м³/мин","5.2","5.2","5.1"]
["Sound power level","Охлаждение","","","дБ(A)","55","55","58"]
["","Отопление","","","дБ(A)","55","55","58"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Выс.","дБ(A)","39","40","43"]
["","","","Medium","дБ(A)","33","33","34"]
["","","","Низк.","дБ(A)","25","26","27"]
["","","","Тихая работа","дБ(A)","19","19","20"]
["","Hагрев","","Выс.","дБ(A)","39","40","40"]
["","","","Средн.","дБ(A)","34","34","35"]
["","","","Низк.","дБ(A)","28","28","29"]
["","","","Тихая работа","дБ(A)","21","21","21"]
["Подсоединения труб","Жидкость","","НД","мм","6","6","6"]
["","Газ","","НД","мм","9.50","9.50","9.50"]
["","Дренаж","","","","18","18","18"]
["Control systems","Инфракрасный пульт ДУ","","","","ARC480A78","ARC480A78","ARC480A78"]
["","Wired remote control","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Стандартные аксессуары","Инструкции по установке","","","","1","1","1"]
["","Руководство по эксплуатации","","","","1","1","1"]
["","Пульт дистанционного управления","","","","1","1","1"]
["","Сухие батареи AAA","","","","2","2","2"]
["","Держатель пульта дистанционного управления","","","","1","1","1"]
["","Монтажная пластина","","","","1","1","1"]
["","Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр","","","","1","1","1"]
["","Серебряный фильтр тонкой очистки","","","","1","1","1"]
["","Крепежные винты внутреннего блока","","","","2","2","2"]
["","Общие меры предосторожности","","","","1","1","1"]
["Power supply","Фаза","","","","1~","1~","1~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Примечания","","","","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м (горизонт.)","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м (горизонт.)","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м (горизонт.)"]
["","","","","","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]