{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":23,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9) / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FBA71A2VEB9 / FBA71A2VEB9 / RZQG125L9V1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG125L9V1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG71L9V1B","FBA100A2VEB / RZQG71L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG71L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG71L9V1B","FBA71A2VEB9 / RZQG71L9V1B","FBA100A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA140A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FBA71A2VEB9 / FBA71A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FBA125A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA140A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG125L9V1B","FBA60A2VEB9 / FBA60A2VEB9 / RZQG125L9V1B","FBA140A2VEB / RZQG140L9V1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","","13.40"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","","","","","","6.16","5.10","5.10","6.16","5.87","5.87","5.10","5.10","5.10","6.11","6.11","5.10","","6.14"]
["","ηs,c","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","242.68"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","","","","386","467","466","386","566","567","652","652","652","687","688","824","","1,309"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","","13.40"]
["","Класс энергоэффективности","","","","","","","","A++","A","A","A++","A+","A+","A","A","A","A++","A++","A"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","кВт","","","","","","6.00","6.00","6.00","6.00","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","12.70","12.70","12.71","","11.57"]
["","SCOP/A","","","","","","","","4.31","3.80","3.80","4.31","4.78","4.78","3.80","3.80","3.80","4.28","4.28","3.82","","4.01"]
["","Класс энергоэффективности","","","","","","","","A+","A","A","A+","A++","A++","A","A","A++","A+","A+","A"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","","","","1,949","2,211","2,210","1,949","3,310","3,310","4,164","4,163","4,160","4,154","4,155","4,661","","4,043"]
["","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","157.30"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","kWh","","","","","","","","1,003","944","1,247","","","1,338","","1,813","","1,869"]
["","EER","","","","","","","","3.60","3.39","3.39","3.60","3.81","3.81","3.55","3.55","3.31","3.31","3.31","3.21","","2.68"]
["","COP","","","","","","","","","","3.61","4.01","4.41","","","4.00","","3.90","","3.57","","3.60"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","","","","","","","","A","A","A","","","A","","A","","A"]
["","","Нагрев","","","","","","","","","A","A","A","","","A","","A","","B"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","","","","","","","","7.50","7.50","10.80","","","10.80","","13.50","","13.50","","15.50"]
["Примечания","","","","","","","","","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","","","","","","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","","","","","","","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","","","","","","","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["Диапазон энергоэффективности","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","","","","","","","","","","","","","A+++ ~ D"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","","","","","","","","","","","","","","","","","","12.00"]
["Номинальная эффективность","EER","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","2.93"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч","","","","","","","","","","","","","","","","","","2048"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","","","","","","","","","","","","","","","","","","C"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","","","","","","","","","","","","","","","","12.00"]
["","SEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","5.10"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","","","","","","","","","","","","","","","","824"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","","","","","","","","","","","","","","","","12.71"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","3.80"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","кВт","","","","","","","","","","","","","","","","","","9.49"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","","","","","","","","","","","","","","","","4683"]