{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":19,"n_cols":8,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A / RZASG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG125M7Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG140M7Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG100M7Y1B (Archived)","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZASG100M7Y1B (Archived)"]
["Наружный блок","","","","RZASG125M7Y1B","RZASG140M7Y1B","RZASG100M7Y1B","RZASG100M7Y1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","12.1","13.4","9.50","9.50"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","13.5","15.5","10.8","10.8"]
["Охлаждение помещений","Производительность","Pрасч.","кВт","12.1","13.4","9.50","9.50"]
["","SEER","","","8.59","9.67","5.31","5.38"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","845","832","626","618"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","кВт","6.00","7.80","6.00","6.00"]
["","SCOP/A","","","5.09","5.62","3.80","3.80"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","1650","1943","2211","2211"]
["Примечания","","","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","","","A","A"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","","","A","A"]