{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM50F3V1B / RXM50N2V1B","FDXM60F3V1B / RXM60N2V1B"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","кВт","1.70","1.70"]
["","Макс.","","кВт","5.30","6.50"]
["","Ном.","","кВт","5.00","6.00"]
["Охлаждение помещений","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","378"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","6.00"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","кВт","","4.60"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","1,693"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","кВтч","816","1,024"]
["","EER","","","3.06","2.93"]
["","COP","","","3.10","3.21"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","B","C"]
["","","Нагрев","","D","C"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","5.80","7.00"]
["","Мин.","","кВт","1.70","1.70"]
["","Макс.","","кВт","6.00","7.10"]
["Примечания","","","","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","","A"]
["","SEER","","","","5.56"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","","A"]
["","SCOP/A","","","","3.80"]