{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A / RXS-L3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA25A2VEB / RXS25L3V1B","FFA35A2VEB / RXS35L3V1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","2.50","3.40"]
["Подсоединение труб","Жидкость","НД","мм","6.35","6.35"]
["","Газ","НД","мм","9.50","9.50"]
["","Дренаж","НД","мм","VP20 (внешний диам.26, внутр. диам. 20)","VP20 (внешний диам.26, внутр. диам. 20)"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","6.11","6.32"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","143","188"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","2.50","3.40"]
["","Класс энергоэффективности","","","A++","A++"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","кВт","2.31","3.10"]
["","SCOP/A","","","4.24","4.10"]
["","Класс энергоэффективности","","","A+","A+"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","763","1,059"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","кВтч","276","450"]
["","EER","","","4.53","3.78"]
["","COP","","","3.90","3.50"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A"]
["","","Нагрев","","A","A"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","3.20","4.20"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]