{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C / RQ-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ71CAVEB / RQ71B8W1B","FHQ100CAVEB / RQ100B8W1B","FHQ125CAVEB / RQ125B8W1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","7.1 (3)","9.8 (3)","12.2 (3)"]
["Подсоединение труб","Жидкость","НД","мм","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","НД","мм","15.9","15.9","15.9"]
["","Дренаж","OD","мм","26","26","26"]
["Номинальная эффективность","EER","","","2.68","2.66","2.71"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч","1,325","1,840","2,255"]
["","COP","","","2.86","2.79","2.81"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","D","D","D"]
["","","Нагрев","","D","E","D"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","8.0 (4)","11.2 (4)","14.5 (4)"]
["Примечания","","","","(1) - Класс энергопотребления: шкала от A (более энергоэффект.) до G (менее энергоэффект.)","(1) - Класс энергопотребления: шкала от A (более энергоэффект.) до G (менее энергоэффект.)","(1) - Класс энергопотребления: шкала от A (более энергоэффект.) до G (менее энергоэффект.)"]
["","","","","(2) - Годовое потребление энергии: на основе среднего использования в течение 500 часов ежегодной работы при полной нагрузке (номинальные условия)","(2) - Годовое потребление энергии: на основе среднего использования в течение 500 часов ежегодной работы при полной нагрузке (номинальные условия)","(2) - Годовое потребление энергии: на основе среднего использования в течение 500 часов ежегодной работы при полной нагрузке (номинальные условия)"]
["","","","","(3) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м (горизонт.), перепад уровня: 0 м","(3) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м (горизонт.), перепад уровня: 0 м","(3) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м (горизонт.), перепад уровня: 0 м"]
["","","","","(4) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(4) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(4) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","(5) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(5) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(5) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°"]