{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FNA-A9 / RXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FNA25A2VEB9 / RXM25A5V1B9","FNA35A2VEB9 / RXM35A5V1B9","FNA50A2VEB9 / RXM50A5V1B9"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","2.6","3.4","5"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","3.2","4","5.8"]
["Номинальная эффективность","EER","","","3.8","3.09","3.38"]
["","COP","","","4","3.48","3.34"]
["","Годовое потребление энергии","","kWh","342","550","740"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","B","A"]
["","","Нагрев","","A","B","C"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","A+","A+","A+"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","2.6","3.4","5"]
["","SEER","","","5.76","5.76","5.77"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","158","207","303"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","A+","A+","A+"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","2.8","2.9","4"]
["","SCOP/A","","","4.29","4.15","4.09"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","кВт","2.28","2.32","3.54"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","913","978","1368"]
["Примечания","","","","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]