{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":9,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M / RXP-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP35M5V1B / RXP35L2V1B","FTXP35M5V1B / RXP35L5V1B","FTXP50M2V1B / RXP50L2V1B","FTXP60M2V1B / RXP60L2V1B","FTXP71M2V1B / RXP71L2V1B"]
["Наружный блок","","","","RXP35L2V1B","RXP35L5V1B"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","кВт","1.3","1.3","","1.7","2.3"]
["","Ном.","","кВт","3.50","3.50","","6.0","7.1"]
["","Макс.","","кВт","4.0","4.0","","7.0","7.3"]
["Теплопроизводительность","Мин.","","кВт","1.30","1.30","","1.7","2.3"]
["","Ном.","","кВт","4.00","4.00","","7.0","8.2"]
["","Макс.","","кВт","4.80","4.80","","8.00","9.00"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","kWh","","","","912","1,345"]
["","COP","","","4.02","4.02","","3.63","3.19"]
["","EER","","","3.49","3.49","","3.29","2.64"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A"]
["","","Нагрев","","A","A"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","кВт","","","1.7"]
["","Ном.","","кВт","","","5.0"]
["","Макс.","","кВт","","","6.0"]
["Теплопроизводительность","Мин.","","кВт","","","1.7"]
["","Ном.","","кВт","","","6.0"]
["","Макс.","","кВт","","","7.70"]
["Номинальная эффективность","EER","","","","","3.61"]
["","COP","","","","","3.80"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч","","","693"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","","","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","5.00"]
["","SEER","","","","","6.72"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","261"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","","","A+"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","4.60"]
["","SCOP/A","","","","","4.10"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","кВт","","","4.12"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","1570"]
["Диапазон энергоэффективности","","","","","","A+++ ~ D"]