{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M / RXP-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP50M2V1B / RXP50N5V1B","FTXP60M2V1B / RXP60N5V1B","FTXP71M2V1B / RXP71N5V1B"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","кВт","1.7","1.7"]
["","Ном.","","кВт","5.0","6.0"]
["","Макс.","","кВт","6.0","7.0"]
["Теплопроизводительность","Мин.","","кВт","1.7","1.7"]
["","Ном.","","кВт","6.0","7.0"]
["","Макс.","","кВт","7.7","8.0"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","kWh","693","912"]
["","COP","","","3.80","3.63"]
["","EER","","","3.61","3.29"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A"]
["","","Нагрев","","A","A"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["Холодопроизводительность","Мин.","","кВт","","","2.3"]
["","Ном.","","кВт","","","7.1"]
["","Макс.","","кВт","","","7.3"]
["Теплопроизводительность","Мин.","","кВт","","","2.3"]
["","Ном.","","кВт","","","8.2"]
["","Макс.","","кВт","","","9.0"]
["Номинальная эффективность","EER","","","","","2.64"]
["","COP","","","","","3.19"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч","","","1345"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","","","D"]
["","","Нагрев","","","","D"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","","","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","7.1"]
["","SEER","","","","","6.20"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","401"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","","","A+"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","6.20"]
["","SCOP/A","","","","","4.01"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","кВт","","","4.24"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","2166"]
["Диапазон энергоэффективности","","","","","","A+++ ~ D"]