{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXM-A9 / RXTP-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXM25A3V1B9 / RXTP25R2V1B","FVXM35A3V1B9 / RXTP35R2V1B"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","кВт","1.40","1.40"]
["","Ном.","","кВт","2.50","3.50"]
["","Макс.","","кВт","4.20","4.30"]
["Теплопроизводительность","Мин.","","кВт","1.20","1.20"]
["","Ном.","","кВт","3.20","4.00"]
["","Макс.","","кВт","5.70","6.20"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","кВтч","328","510"]
["","COP","","","3.86","3.54"]
["","EER","","","3.81","3.43"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A"]
["","","Нагрев","","A","B"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(4) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(4) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]