{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MC30YV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MC30YVM"]
["Тип","","","","","Воздухоочиститель"]
["Применение","","","","","Напольный тип"]
["Корпус","Colour","","","","Белый"]
["Размеры","Блок","","Высота","мм","450"]
["","","","Ширина","мм","270"]
["","","","Глубина","мм","270"]
["Масса","Блок","","","кг","5.8"]
["Обслуживаемая площадь","м²","","","","23 (1), 46 (2)"]
["CADR","м³/ч","","","","180"]
["Режим очистки воздуха","Входная мощность","","Turbo","кВт","0.025"]
["","","","M","кВт","0.015"]
["","","","Бесшумный","кВт","0.008"]
["Уровень звукового давления","Режим очистки воздуха","","Turbo","дБA","37"]
["","","","Средн.","дБA","27"]
["","","","Бесшумный","дБA","19"]
["Вентилятор","Расход воздуха","Режим очистки воздуха","Turbo","м³/ч","180"]
["","","","Средний уровень","м³/ч","120"]
["","","","Бесшумный","м³/ч","60"]
["Способ пылеудаления","","","","","Электростатический HEPA-фильтр"]
["Способ дезодорирования","","","","","Стримерный разряд + дезодорирующий катализатор"]
["Стандартные аксессуары","Электростатический HEPA-фильтр","","","","1"]
["","Дезодорирующий фильтр","","","","1"]
["","Руководство по эксплуатации","","","","1"]
["Шнур питания","м","","","","1.8"]
["Power supply","Фаза","","","","1~"]
["","Частота","","","Гц","50/60"]
["","Напряжение","","","V","220-240/220-230"]
["Рабочий ток","Режим очистки воздуха","","Turbo","A","0.13"]
["","","","Средний уровень","A","0.09"]
["","","","Бесшумный","A","0.08"]
["Примечания","","","","","(1) - Обслуживаемая площадь помещения подходит для работы блока при максимальной скорости вентилятора (HH). Обслуживаемая площадь помещения — это часть, в которой может быть удалено определенное количество частиц пыли за 30 минут. (JEM 1467)"]
["","","","","","(2) - Обслуживаемая площадь помещения подходит для работы блока при максимальной скорости вентилятора (HH). Обслуживаемая площадь помещения была рассчитана в соответствии со стандартом NRCC-54013 с использованием CADR для сигаретного дыма и испытаниями в соответствии с JEM1467."]
["","","","","","(3) - Преобразовано в стандарты CADR на основе результатов испытаний в соответствии с JEM1467."]
["","","","","","(4) - Уровни звукового давления в процессе работы представляют собой средние значения, измеряемые на расстоянии 1 м от передней, левой, правой и верхней стороны блока. (Эти значения равны значению в безэховой камере)"]
["","","","","","(5) - Электростатический HEPA-фильтр установлен в блоке."]
["","","","","","(6) - Другие функции: Функция автоматического перезапуска."]