{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":5,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RKXYQ-T8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","RKXYQ5T8Y1B"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","Ном.","дБA","47.0 (5)"]
["Стандартные аксессуары","Руководство по установке и эксплуатации","","","1"]
["","Соединительные трубопроводы","","","4"]
["","Декларация о соответствии","","","1"]
["","Ярлык хладагента для нормы по F-газам","","","1"]
["","Хомуты","","","3"]
["","Винты","","","1"]
["Компрессор","Тип","","","Герметичный компрессор ротационного типа"]
["Масса","Блок","","кг","79"]
["Хладагент","ПГП","","","2,087.5"]
["","Charge","","кг","2.00"]
["","Тип","","","R-410A"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","Ном.","дБA","60.0 (4)"]
["Размеры","Блок","Ширина","мм","600"]
["","","Глубина","мм","554"]
["","","Высота","мм","701"]
["Power supply","Фаза","","","3N~"]
["","Наименование","","","Y1"]
["","Частота","","Гц","50"]
["","Напряжение","","В","380-415"]
["Примечания","","","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","(3) - Фактическое количество блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV DX и т.д.) и ограничения по отношению подключений для системы; (50% ≤ CR ≤ 130%)."]
["","","","","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука."]
["","","","","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума."]
["","","","","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке"]
["","","","","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB"]
["","","","","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток."]
["","","","","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc"]
["","","","","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток."]
["","","","","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)"]
["","","","","(12) - TOCA означает полное значение каждой группы OC."]
["","","","","(13) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора"]
["","","","","(14) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%."]
["","","","","(15) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона."]
["","","","","(16) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении."]
["","","","","(17) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы"]
["","","","","(18) - Ssc: мощность короткого замыкания"]
["","","","","(19) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации"]