{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":12,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CYQM-DK-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","CYQM100DK80RBN","CYQM100DK80RSN","CYQM150DK80RBN","CYQM150DK80RSN","CYQM200DK100RBN","CYQM200DK100RSN","CYQM250DK140RBN","CYQM250DK140RSN"]
["Ширина двери","Макс.","","м","1.0","1.0","1.5","1.5","2.0","2.0","2.5","2.5"]
["Хладагент","ПГП","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Тип","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Размеры","Блок","Ширина","мм","1,048","1,048","1,548","1,548","2,048","2,048","2,548","2,548"]
["","","Глубина","мм","561","561","561","561","561","561","561","561"]
["","","Высота","мм","270","270","270","270","270","270","270","270"]
["Корпус","Материал","","","Оцинкованная листовая сталь","Оцинкованная листовая сталь","Оцинкованная листовая сталь","Оцинкованная листовая сталь","Оцинкованная листовая сталь","Оцинкованная листовая сталь","Оцинкованная листовая сталь","Оцинкованная листовая сталь"]
["","Цвет","","","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006"]
["Масса","Блок","","кг","66","66","93","93","117","117","144","144"]
["Высота двери","Макс.","","м","2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4)","2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4)","2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4)","2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4)","2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4)","2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4)","2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4)","2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4)"]
["Подсоединение труб","Жидкость","НД","мм","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Газ","НД","мм","16.0","16.0","16.0","16.0","16.0","16.0","19.0","19.0"]
["Входная мощность","Только вентилятор","Ном.","кВт","0.37","0.37","0.56","0.56","0.75","0.75","0.94","0.94"]
["Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием >","мм","","","420","420","420","420","420","420","420","420"]
["Power supply","Частота","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Примечания","","","","(1) - Уровень установки B: стандартная установка, для получения более подробной информации обратитесь к справочнику инструкций по установке (имеется только один уровень установки)","(1) - Уровень установки B: стандартная установка, для получения более подробной информации обратитесь к справочнику инструкций по установке (имеется только один уровень установки)","(1) - Уровень установки B: стандартная установка, для получения более подробной информации обратитесь к справочнику инструкций по установке (имеется только один уровень установки)","(1) - Уровень установки B: стандартная установка, для получения более подробной информации обратитесь к справочнику инструкций по установке (имеется только один уровень установки)","(1) - Уровень установки B: стандартная установка, для получения более подробной информации обратитесь к справочнику инструкций по установке (имеется только один уровень установки)","(1) - Уровень установки B: стандартная установка, для получения более подробной информации обратитесь к справочнику инструкций по установке (имеется только один уровень установки)","(1) - Уровень установки B: стандартная установка, для получения более подробной информации обратитесь к справочнику инструкций по установке (имеется только один уровень установки)","(1) - Уровень установки B: стандартная установка, для получения более подробной информации обратитесь к справочнику инструкций по установке (имеется только один уровень установки)"]
["","","","","(2) - Благоприятные условия: крытый торговый центр или вход через \"вращающиеся двери\"","(2) - Благоприятные условия: крытый торговый центр или вход через \"вращающиеся двери\"","(2) - Благоприятные условия: крытый торговый центр или вход через \"вращающиеся двери\"","(2) - Благоприятные условия: крытый торговый центр или вход через \"вращающиеся двери\"","(2) - Благоприятные условия: крытый торговый центр или вход через \"вращающиеся двери\"","(2) - Благоприятные условия: крытый торговый центр или вход через \"вращающиеся двери\"","(2) - Благоприятные условия: крытый торговый центр или вход через \"вращающиеся двери\"","(2) - Благоприятные условия: крытый торговый центр или вход через \"вращающиеся двери\""]
["","","","","(3) - Нормальные условия: слабый прямой ветер, отсутствие открытых дверей напротив, только одноэтажное здание","(3) - Нормальные условия: слабый прямой ветер, отсутствие открытых дверей напротив, только одноэтажное здание","(3) - Нормальные условия: слабый прямой ветер, отсутствие открытых дверей напротив, только одноэтажное здание","(3) - Нормальные условия: слабый прямой ветер, отсутствие открытых дверей напротив, только одноэтажное здание","(3) - Нормальные условия: слабый прямой ветер, отсутствие открытых дверей напротив, только одноэтажное здание","(3) - Нормальные условия: слабый прямой ветер, отсутствие открытых дверей напротив, только одноэтажное здание","(3) - Нормальные условия: слабый прямой ветер, отсутствие открытых дверей напротив, только одноэтажное здание","(3) - Нормальные условия: слабый прямой ветер, отсутствие открытых дверей напротив, только одноэтажное здание"]
["","","","","(4) - Неблагоприятные условия: расположение в углу или квадрате, несколько этажей и / или открытая лестница","(4) - Неблагоприятные условия: расположение в углу или квадрате, несколько этажей и / или открытая лестница","(4) - Неблагоприятные условия: расположение в углу или квадрате, несколько этажей и / или открытая лестница","(4) - Неблагоприятные условия: расположение в углу или квадрате, несколько этажей и / или открытая лестница","(4) - Неблагоприятные условия: расположение в углу или квадрате, несколько этажей и / или открытая лестница","(4) - Неблагоприятные условия: расположение в углу или квадрате, несколько этажей и / или открытая лестница","(4) - Неблагоприятные условия: расположение в углу или квадрате, несколько этажей и / или открытая лестница","(4) - Неблагоприятные условия: расположение в углу или квадрате, несколько этажей и / или открытая лестница"]
["","","","","(5) - Уровень звукового давления (на расст. 3 м)","(5) - Уровень звукового давления (на расст. 3 м)","(5) - Уровень звукового давления (на расст. 3 м)","(5) - Уровень звукового давления (на расст. 3 м)","(5) - Уровень звукового давления (на расст. 3 м)","(5) - Уровень звукового давления (на расст. 3 м)","(5) - Уровень звукового давления (на расст. 3 м)","(5) - Уровень звукового давления (на расст. 3 м)"]
["","","","","(6) - Трубопроводные и электрические соединения находятся в верхней части блока","(6) - Трубопроводные и электрические соединения находятся в верхней части блока","(6) - Трубопроводные и электрические соединения находятся в верхней части блока","(6) - Трубопроводные и электрические соединения находятся в верхней части блока","(6) - Трубопроводные и электрические соединения находятся в верхней части блока","(6) - Трубопроводные и электрические соединения находятся в верхней части блока","(6) - Трубопроводные и электрические соединения находятся в верхней части блока","(6) - Трубопроводные и электрические соединения находятся в верхней части блока"]
["","","","","(7) - Содержит фторированные парниковые газы","(7) - Содержит фторированные парниковые газы","(7) - Содержит фторированные парниковые газы","(7) - Содержит фторированные парниковые газы","(7) - Содержит фторированные парниковые газы","(7) - Содержит фторированные парниковые газы","(7) - Содержит фторированные парниковые газы","(7) - Содержит фторированные парниковые газы"]